ILI9163

Een interface library voor

de ILI9163 LCD display

De ILI9163 library implementeert een 4 pin SPI interface for een 130 x 130 ILI9163 LCD color display.

De library bevat een abstracte klasse die dichtbij de display zit en twee ander window subklassen (direct en gebufferd) voor het aansturen van de LCD, je kan dus functies als wite gebruiken voor het schrijven van een pixel of clear voor de hele schermpje.

Hieronder is een spelletje genaamd “snake” afgebeeld

A picture containing indoor, computer

Description automatically generated

Mohammad Hawari, V1A